**技术参数**

1、★样本种类：动脉血、静脉血、动静脉混合血、毛细血管血等。2、进样方式：自动封闭进样。

3、测试方法：电极法、光学法、干式电化学法。

4、★测量参数≥12项：能同时检测pH、PO2、PCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Glu、Lac、SO2、tHb、COHb、等；各参数可根据临床需求自定义灵活组合，在不需要进行某项测试的操作或某项测试发生故障时可关闭，不影响其它指标测定。

5、★计算参数≥20项：Base(Ecf)、HCO3-(P,st)、AG(K+)、Ca2+ (7.4)、RI、tO2、tO2(a-v)、PO2(A)、PO2(A-a)、PO2(a/A)、PH(T)、PO2(T)、PO2(A,T)、 PO2(a/A,T)、PO2(A-a,T)、 PCO2(T)、RI(T)等； 6、定标类型：自动定标。

7、质控：可行手动质控和自动质控，执行质控不损耗检测人份数。8、★耗材效期：测试卡和试剂包≥90天。上机有效期≥30天。

9、内置高容量充电电池：断电后可连续测量样本数≥30 个。

10、用户界面：彩色触摸屏，中文菜单。

11、数据输出：内置热敏打印机可随时打印报告；标配有各种国际标准接口，可与医院现有LIS/HIS系统联网。

12、存储功能：可存储≥500个样本检测结果。

13、质保期：3年